|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické požadavky na automobil** | | | |
| **Technické údaje** | **Jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne** |
| Automobil | | | |
| Splňuje imisní limity ve výfukových plynech EURO 5 | **------** | **ano** |  |
| Typ motoru – diesel / chlazený kapalinou certifikát CEMT | **------** | **ano** |  |
| Výkon motoru | kW | **minimálně 160** |  |
| Pohon 4x4 | **------** | **ano** |  |
| Světlá výška | mm | **minimálně 300** |  |
| Užitečná hmotnost vozidla | t | **minimálně 7** |  |
| Pojezdová rychlost | km/h | **minimálně do 80** |  |
| Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzdový pedál / dvou-okruhové vysokotlaké s posilovačem / antiblokovací systém (ABS) | **------** | **ano** |  |
| Hydraulické řízení přední nápravy s posilovačem | **------** | **ano** |  |
| Sání i výfuk vyvedený nahoru | **------** | **ano** |  |
| Odpružení přední i zadní nápravy | **------** | **ano** |  |
| Dvojmístná odhlučněná přední kabina vybavená odpruženým sedadlem řidiče, stavitelným volantem, dostatečným výhledem na pracovní plochu, s regulovatelným topením a ventilací | **------** | **ano** |  |
| Závěs na příčném nosníku na zadní straně rámu podvozku pro připojení přívěsu, průměr čepu min. 40 mm | **------** | **ano** |  |
| **Hydraulický jeřáb** | | | |
| Ovládání jeřábu z venku nebo kabiny řidiče | **------** | **ano** |  |
| Minimální dosah jeřábu | m | **minimálně 7** |  |
| Nosnost jeřábu | t | **při dosahu 2 m - minimální nosnost 2,6 t dosah 7 m - minimální nosnost 0,8 t)** | Při dosahu 2 m:  Při dosahu 7 m: |
| **Nosič kontejneru** | | | |
| Minimální kapacita zdvihu | t | **minimálně 5** |  |
| Automatická pojistka háku | **------** | **ano** |  |
| Výška háku | mm | **1000 (900)** |  |
| Jištění kontejneru během přepravy | **------** | **ano** |  |
| Styčné plochy háku a nosiče kontejneru vyrobené nebo opatřené návary z otěruvzdorného materiálu | **------** | **ano** |  |
| Naklopitelné nosiče kontejneru přímočarými hydromotory | **------** | **ano** |  |
| Rozteč ližin způsobilá pro nesení kontejnerů dle požadavků uvedených v následujícím bodu stanovujícím min. požadavky na kontejner | **------** | **ano** |  |
| **Kontejner** | | | |
| Vyroben z nerezové oceli nebo s galvanickým pozinkováním a povrchovou úpravou lakem | **------** | **ano** |  |
| Objem kontejneru, a to s možností nastavitelnosti na nosiči automobilu. | m/m3 | **minimálně (4,2 x 2,1 x 0,5 ) nebo minimálně 4,0 m3** | \_\_\_x\_\_\_x\_\_\_ m  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m3 |
| Splňuje technické parametry pro uložení na stávající nosič kontejnerů používaný zadavatelem, tj. nosič kontejnerů JNT – 7 (výrobce Navara Novosedly a.s.) | **------** | **ano** |  |
| **Další vybavení** | | | |
| Návod k obsluze | **------** | **ano** |  |
| Autolékárnička | **------** | **ano** |  |
| Výstražný trojúhelník | **------** | **ano** |  |
| Zvedák | **------** | **ano** |  |
| Podkládací klín | **------** | **ano** |  |
| Hasicí přístroj | **------** | **ano** |  |

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO: …………………. DIČ: ………….

Oprávněný zástupce: ……..(titul, Jméno, Příjmení)…..

Funkce ve společnosti: …………………………..

Datum: Razítko a podpis: ……………………………………………