**Seznam ostatního vybavení**

**Projekt: Hofské lesoparky v Karlových Varech**

**FITNESS HŘIŠTĚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět** | **Počet kusů** |
| Rotační spojitý trenažér (rotace v sedě a ve stoje). Nerezová konstrukce uprostřed pro držení. | 1 |
| Masáž zad. Nerezová konstrukce, umělohmotné masážní válce. Středová konstrukce umožňující masáž dvou uživatelů zároveň. | 1 |
| Rotační zařízení na posilování ramen. Středová nerezová konstrukce s plastovými rotačními disky s madly umožňjící cvičení dvou uživatelů zároveň. | 1 |
| Trenažér chůze. Nerezová konstrukce ve tvaru hrazdy se zavěšenými šlapadly umožňující kyvadlový pohyb imitující chůzi. Zařízení pro dva uživatele. | 1 |
| Hrazda. Nerezová konstrukce. Dvě výškové úrovně v rozmezí 0,7 - 2 m. Šířka konstrukce 2,5 m. | 1 |
| Balanční trenažér. Nerezová konstrukce. Středový výkyvný disk pro stání. | 1 |
| Krosový eliptický trenažér kombinující pohyb rukou a nohou. Nerezová konstrukce s umělohmotnými prvky. | 1 |
| Zařízení na cvičení se zády. Nerezová konstrukce kruhového tvaru s umělohmontnou výplní. Součástí konstrukce je opěrka na nohy, sedák a opěrka zad. | 1 |
| Zařízení na cvičení s břichem. Nerezová konstrukce kruhového tvaru s umělohmotnou výplní. Součástí konstrukce je opěrka na nohy, sedák a opěrka loktů. | 1 |
| Zařízení na cvičení ramen, paží. Nerezová konstrukce kruhového tvaru s umělohmotnou výplní. Součástí konstrukce je opěrka na nohy, sedák, opěrka paží. | 1 |
| Zařízení na protahování. Nerezová konstrukce kruhového tvaru s umělohmotnou výplní. Součástí konstrukce je opěrka nohou, sedák a madla na natažené zvednuté ruce. | 1 |
| Zařízení na víceúčelové protahování a cvičení. Dvojitý nerezový obloukový rám s přepážkami, součástí je boční půlkruhová dvojitá nerezová konstrukce doplněná o obloukovou podložku půlkruhovitého tvaru s umělohmotnou výplní | 1 |
| Zařízení pro posilování nohou. Nerezová konstrukce umožňující šlapání v sedě a leže. | 1 |
| Terénní úpravy dotčených ploch (komplexní zabezpečení, ukotvení všech prvků, dopadové plochy a veškerá související bezpečnostní opatření dle platných norem) | 1 komplet |
| Návštěvní řád. Nerezová konstrukce (dvě nohy s tabulí), vč. grafické a textové části | 1 |
| Informační tabule. Nerezová konstrukce (dvě nohy s tabulí), vč. grafické a textové části | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Výstupy budou dodány vč. všech certifikátů (jakost kvality, bezpečnost), revizních zpráv. | |

**DĚTSKÉ HŘIŠTĚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět** | **Počet kusů** |
| Houpačka vahadlová. Nerezová konstrukce, plastové sedáky, dvoumístná, pryžová dopadová plocha | 1 |
| Surf odpružený na silentbloku. Nerezová konstrukce | 1 |
| Rotační (odstředivý) disk, průměr 2 - 2,5 m. Nerezová konstrukce s umělohmotnou výplní, pryžová dopadová plocha | 1 |
| Kolotoč závěsný trojitý (zavěšení za ruce). Nerezová konstrukce | 1 |
| Houpačka ve tvaru loďky, výkyvná na silentbloku. Nerezová konstrukce, umělohmotné (např. pryžové) výplně | 1 |
| Hrazda trojtá (tři různé výškové úrovně od 1 - 2,5 m). Nerezová konstrukce. | 1 |
| Houpadlo na pružině. Nerezová konstrukce s plastovým sedákem. Pryžová dopadová plocha | 1 |
| Horolezecká stěna (rám ve tvaru iglú, částečná umělohmotná imitace skály, konstrukce doplněná o šplhací sítě, skluzavku a hrazdu) | 1 |
| Lavička. Nerezová konstrukce s perforovaným sedákem. Šířka 1,8 - 2 m. | 4 |
| Terénní úpravy dotčených ploch (komplexní zabezpečení, ukotvení všech prvků, dopadové plochy a veškerá související bezpečnostní opatření dle platných norem) | 1 komplet |
| Návštěvní řád. Nerezová konstrukce (dvě nohy s tabulí), vč. grafické a textové části | 1 |
| Informační tabule. Nerezová konstrukce (dvě nohy s tabulí), vč. grafické a textové části | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Výstupy budou dodány vč. všech certifikátů (jakost kvality, bezpečnost), revizních zpráv. | |

**OSTATNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět** | **Počet kusů** |
| Dodávka a výsadba vzrostlých stromů. Druh: dub letní, obvod kmene min. 10 cm. Součástí budou kotvící kůly (ke každému stromu 3 ks), juta na obalení kmene, úvazky, dlouhodobě působící hnojivo, výsadba se zálivkou, řez při výsadbě, výchovný řez. | 5 |
| Informační tabule. Součástí je vyhotovení jednotného grafického designu a obsahu pro obě česko-německé informační tabule (vč. sběru podkladů, překladů, grafické a jazykové korektury), výroba potisku a konstrukce, instalace tabule (rozměry 2200x 1800 mm, plastová deska v kovové konstrukci, standardizovaného typu Správy lázeňských parků, p. o., betonové kotvení). Obsah bude konzultován se zadavatelem (Správa lázeňských parků, p. o.), tématické zaměření. atraktivity bavorského partnera (Město Hof), historie lokality Sv. Urban. | 2 |
| Pamětní deska dle pravidel dotačního programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. (zabetonovaný rám s deskou) | 1 |

Příloha – výkazy výměr