Traktor

1. Traktor pro provoz na pozemních komunikacích,
2. záběrové pneu
3. Motor vznětový, min. 4-válec,
4. výkon motoru min. 65 kW,
5. zdvihový objem min. 3600 cm,
6. emisní třída min. TIEF 5
7. Objem palivové nádrže min. 70 litrů
8. Kabina: klimatizovaná,
9. vzduchově odpružená sedačka,
10. rádio,
11. stěrač předního a zadního okna,
12. nastavitelný volant,
13. LED pracovní světla,
14. norma kabiny UNI EN 15695-1:2008
15. Převodovka s vícelamelovou mokrou spojkou,
16. počet rychlostních stupňů min. 3 vpřed a 30 vzad vč. násobiče,
17. elektrohydraulický reverzor pod zatížením,
18. plazivé převody s nejnižší rychlostí max. 0,30 km/hod.
19. Nápravy a PTO: obě poháněné nápravy,
20. hydrostatický posilovač řízení,
21. samosvorný přední diferenciál,
22. elektrohydraulická uzávěrka zadního diferenciálu,
23. zadní PTO 540 ot/min 1“ 3/8 6 drážek,
24. elektrohydraulické zapínání PTO,
25. zadní vývodová hřídel 540/540E ot./min.,
26. automatické zapínání přední nápravy při brždění,
27. průměr otáčení traktoru max. 4,0 metru
28. Hydraulika: zadní ramena kategorie 2,
29. rychloupínací háky,
30. min. nosnost ramen na konci ramenou 2200 kg,
31. hydraulická soustava min. 90 l/min,
32. dva vnější hydraulické okruhy,
33. vnější ovládání zadních ramen, beztlaké vedení zpět
34. Celková šířka traktoru max. 1,7 metru
35. Ochranná kabina a lesnický nástavba s homologací ROPS, FOPS, OPS

**Čelní nakladač tvoří s traktorem funkční celek**

1. Čelní nakladač se lžící min. 1,5 metru,
2. výška zdvihu na otočném čepu min. 3500 mm,
3. výklopný úhel min. 50°,
4. nosnost na čepu min. 1400 kg, ovládání joystickem,
5. 3- funkce, tlumič rázů, rychloupínání hydrauliky

Záruka na traktor min. 5 let