Vybavení: hnané obě nápravy

patky u řídící nápravy

radlička – nevyrábí se s plovoucí polohou – funkce – stabilizace stroje, popř. úprava terénu

násada min. 2,5m, výložník dvoudílný (VAB)

pevná kabina

kabina – vyhřívaná sedačka s vyhřívanými zrcátky el. nastavitelnými

protizávaží min. 4 200 kg

Příslušenství: hydraulické okruhy – středotlaký a vysokotlaký

hydraulický rychloupínač na čepy

rotační hlava s kleštěmi upnutí ke stroji,

třídící drapák s rotací a s možností namontovaných hardoxových bočnic

velkoobjemová lopata s břitem min. 2,1m3 s ohledem na měrnou hmotnost min. 450 kg/m3

pevná svahovací lopata min. 2100 mm s břitem, min. 1,1m3 s ohledem na měrnou hmotnost min.1 200 kg/m3

technologická váha

2D nivelace

vyvažování ramen při pojezdu (RideControl)

nezávislé topení s GSM ovládáním i dálkovým ovládáním

řízení stroje volantem

kamery 360°stupňů

centrální mazání

pneu s blatníky

reverzní ventilátor

Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

vybavení stroje systémem virtuální klece (kostky)

(systém e-Fence)

integrovaná 2D nivelace

Prohlídky: min po 500, 1000, 1500 a 2000 mth

Záruka: min. 24 měsíců nebo 2000 mth na celý stroj