Vybavení: hmotnost stroje min. 20 t

 Výkon motoru min. 129 kW

 centrální mazání

 hloubkový dosah min. 9,7m

 hnané obě nápravy

patky u řídící nápravy

radlička – funkce – stabilizace stroje, úprava terénu

násada min. 2,5m, výložník dvoudílný (VAB)

pevná kabina vyhřívané čelní sklo, sluneční clona všech oken ( rolety)

kabina – vyhřívaná, odvětrávaná, pneumaticky odpružená sedačka,

vyhřívaná zrcátka el. nastavitelná, rádio, digiklima.

Ovládání ramene joysticky na loketních opěrkách sedačky

protizávaží min. 4 200 kg

Příslušenství: hydraulické okruhy – středotlaký a vysokotlaký

hydraulický rychloupínač na čepy ovládaný z kabiny stroje

rotační hlava s kleštěmi upnutí ke stroji,

třídící drapák s rotací a s možností namontovaných hardoxových bočnic

velkoobjemová lopata s břitem min. 2,1m3 s ohledem na měrnou hmotnost min. 450 kg/m3

pevná svahovací lopata min. 2100 mm s břitem, min. 1,1m3 s ohledem na měrnou hmotnost min.1 200 kg/m3

technologická váha

vyvažování ramen při pojezdu (RideControl)

nezávislé teplovodní topení s GSM ovládáním i dálkovým ovládáním

řízení stroje volantem

kamery 360°stupňů

pneu s blatníky

reverzní ventilátor chladiče

Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

vybavení stroje systémem virtuální klece (kostky)

integrovaná 2D nivelace systém e-Fence

servisní prohlídky (včetně dopravy) zdarma 2 roky od doby dodání stroje min. po 500, 1000, 1500 a 2000 mth

Záruka: min. 24 měsíců nebo 2000 mth na celý stroj