# souhrnná technická zpráva

#### ( Vyhl. 499/2006, znění 62/2013, příloha 6 )

### Akce : Karlovy Vary – Základní škola J. A. Komenského. Stavební úpravy ( zateplení fasády, výměna oken )

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Zhotovitel vypracuje prováděcí dokumentaci okenních a dveřních výplní, jejich ukotvení, spojování, vyztužení a předloží typové detaily styků s okolními konstrukcemi.

Předloží typové detaily, materiálové listy a technologické předpisy zateplovacího systému, který použije.

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zadavatel zpracování plánu uloží přímo zhotoviteli.

Podle zákona 309/2006, § 15 (6) c) se koordinátor neurčuje.

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Jiné stavby s ochranným pásmem nejsou v okruhu výstavby.

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavku stavebníka na provádění stavby apod.

Staveniště bude pouze na pozemku stavebníka a Statutárního města K. Vary. Je nutno požádat o zábory ploch a zaplatit vyměřený poplatek.

Staveniště není nutno odvodňovat, je plně přístupné po ploše komunikací před stavbou a v jejím okolí.

Elektrická energie a voda pro potřeby staveniště se bude odebírat ze stávajících přípojek, spotřeba nebude měřena, dohodne se paušální cena.

Odpady v průběhu stavby budou vyvezeny na povolenou skládku.

Stavby bez ohlášení ani stavebního povolení nevyžadují koordinátora BOZ.

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě

V blízkosti fasád jsou vzrostlé stromy, které budou ochráněny.

Po demontáži lešení bude upraven terén do původního stavu.

V Karlových Varech, 11.3.2014

**Ing. Roman Gajdoš**