**Naše č. z. : 432015 Vyřizuje: I. Zborníková Datum: 7.6.2016 Vaše č. jednací:**

mob.: +420 739 001 074

email: [inplan@inplan.cz](mailto:michala.kosinova@inplan.cz)

**Potvrzení dostatečné kapacity zatrubnění po napojení nové dešťové kanalizace:**

Namísto do vsakovacích šachet jsou uliční vpusti UV1 a UV2 zaústěny novou přípojkou do kanalizační šachty DRŠ9, odkud je navržena stoka DN 300mm.

Přípojka samotná pro vpusti UV1 a UV2 má dimenzi od 250mm do 160mm před samotnými uličními vpustmi. Odvodňované povodí šachet UV1 a UV2 má plochu jen cca 250m2. Vpusti UV 1 a UV 2 byly umístěny zejména z důvodu tvarování komunikací, odvodňovaná plocha je výrazně menší, než je kapacita odvodňovacích zařízení. Potvrzujeme, že kapacita trubních vedení je pro odvodňované povodí dostatečná.

Ing. Ota Řezanka