Veřejná zakázka na stavební práce označená jako:

**„Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády III“**

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

**INFORMACE č.1** ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

18.10.2017

BŘIDLIČNÁ KRYTINA

V technické zprávě architektonicko – stavebního řešení se na str. 20 - 23 v části TPV 1 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu uvádí informace související s dodávkou a pokládkou břidličné krytiny.

Zadavatel veřejné zakázky doplňuje k výše uvedenému další informace, které mají vliv na výši nabídkové ceny:

* stanovuje se barevnost břidlice: šedočerná (antracitová), použitý odstín podléhá schválení objednatele (orgány ochrany památek)
* pokládání krytiny do obrazců na jednotlivých pokrývaných plochách (dekorativní) se nebude provádět; střecha se pokryje obdobným způsobem jako je stávající krytí
* **zhotovitel umožní objednateli bezplatný náhodný odběr vzorků břidličných šablon** **na staveništi, případně ve skladu v Karlových Varech nebo jejich blízkém okolí** z každé dodané palety za účelem provedení jejich kontrolních zkoušek a zajistí účast svého zástupce u těchto odběrů; odběr vzorků umožní zhotovitel objednateli **s dostatečným předstihem** tak, aby bylo možno provést zkoušky krytiny před její pokládkou na střechu (**minimálně 45 dnů před plánovaným zahájením pokládky**); **pro potřeby zkoušky je nutno odebrat 60 ks kamenů od každého rozměru kamene**
* Každá dodaná paleta (případně jiná forma dopravní jednotky) s materiálem bude označena štítkem výrobce nebo dodavatele v českém jazyce (výrobním štítkem), na kterém budou uvedeny základní údaje o dodaném materiálu (označení výrobce nebo dodavatele, lom a země původu kamene, rozměry kamenů, počet kusů na paletě, jakost, hmotnost, případně další údaje)
* Každá dodaná paleta bude opatřena jedinečným číslem (štítkem), podle něhož ji bude možno identifikovat; číslo může být umístěno na výrobním štítku
* Na staveništi nebo ve skladu v Karlových Varech nebo jejich blízkém okolí budou palety s materiálem uskladněny tak, aby bylo možno z každé z nich odebrat náhodným výběrem vzorky kamenů ke zkouškám, a aby bylo možno přečíst číslo palety a údaje z výrobního štítku, případně zhotovitel zajistí na svoje náklady manipulaci s paletami (zdvihací prostředky) tak, aby mohl být proveden náhodný odběr vzorků (z libovolné palety)
* Prohlášení o vlastnostech výrobků bude v českém jazyce a od zhotovitele díla nebo jeho subdodavatele.

FASÁDNÍ NÁTĚR

**Uchazeč ve svojí nabídce ocení pro nátěr fasády silikátový nátěr** (vápenný nátěr nebude oceňovat).

VENKOVNÍ SANAČNÍ OMÍTKY

Uchazeč ve svojí nabídce ocení venkovní sanační omítky podle specifikace v projektové dokumentaci.

Zpracoval:

Ing. František Kocourek