# doplnění projektové dokumentace

**Akce : Přístavba montovaných garážových hal na pozemku p.č. 64/31, k.ú. Tašovice**

**pro HZ Tašovice, U Brodu č.p. 231, Tašovice.**

### Podle projednání s uživatelem byly doplněny některé potřebné úpravy původního projektu. Změny jsou zakresleny ve výkresu původní budovy.

1. Je doplněno okno 1 200/1 500 v místnosti 1.03 přístavby podle výpisu.

2. Jsou doplněny dveře 900 / 2 100 z garáže 1.01 přístavby na terén.

3. Pod oknem v místnosti 1.03 přístavby se osadí těleso ÚT a napojí se měděnými trubkami na těleso pod oknem místnosti 1.03 původní budovy.

4. Osadí se stávající nerezový dvojdřez a regály v místnosti 1.03 přístavby, ke dřezu se zavede teplá a studená voda z místnosti 1.04 původní budovy – kotelna do otočné baterie. Odpad se zavede ve sklonu min. 3 % do dešťového svodu budovaného v rámci přístavby.

5. V kotelně se odbočí trubka studené vody a zavede se do přední části garáže a ukončí se kohoutem pro hadici.

6. Stávající kompresor se přemístí do skladu 1.02 přístavby a provede se rozvod stlačeného vzduchu s vývodem do stávající i přistavěné garáže.

7. V přední části garáže se osadí skříňka se 4 zásuvkami 240 V. Napojení bude přes přidaný proudový chránič s jističem z rozvodu v nové garáži. Bude sloužit pro obsluhu automobilů.

V Karlových Varech, 22.4.2025

**Ing. Roman Gajdoš**