**Vysvětlení zadávací dokumentace a zadávacích podmínek**

Veřejná zakázka: **KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULIC MORAVSKÁ, HYNAISOVA A NÁMĚSTÍ SVOBODY**

Zadavatel: Město KARLOVY VARY

Dotaz k ZD: doručen e-mailem na adresu redi@redi.cz dne 4. 10. 2018 v 8:39 hodin

Vysvětlení č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz č. 1** | v PD v Souhrnné technické zprávě u SO 301 Rekonstrukce kanalizace je v textu uvedeno: *Na základě informací o špatném stavebně-technickém stavu kanalizace byl proveden kamerový průzkum. Tímto průzkumem byl potvrzen havarijní stav kanalizace a zástupci Města Karlovy Vary bylo rozhodnuto o nutnosti její rekonstrukce v rámci této stavby. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu komunikací a hloubce uložení kanalizace bylo rozhodnuto o bezvýkopové technologii opravy. Na stávající poškozený kanalizační řad bude pomocí stroje umístěn " těsnící rukáv", který rozpadající se řad utěsní a zacelí. Konkrétní návrh a technická specifikace řešení jsou uvedeny v odborném posudku Ing. Vaňourka, 2013.*Domníváme se, že je ke správnému ocenění tohoto objektu tento odborný posudek Ing. Vaňourka potřeba.  Avšak PD ho neobsahuje. |
| Odpověď č. 1 | **V příloze tohoto vysvětlení předkládáme požadovaný znalecký posudek**  |
| **Dotaz č. 2** | v PD v Souhrnné technické zprávě u SO 701 Osazení mobiliáře je v textu uvedeno: *Dalším prvkem mobiliáře je osazení informační tabule k nemovité národní kulturní památce kostelu sv. Máří Magdaleny. Tabule bude vybavena zarážkou pro nevidomé a slabozraké.*Ve výkaze výměr tato položka chybí. |
| Odpověď č. 2 | **Informační tabule bude zajištěna zadavatelem samostatně mimo tuto veřejnou zakázku.**  |

V Karlových Varech dne 5. 10. 2018

 Ing. Daniel Riedl

 Vedoucí odboru investic